品名：人機介面
型號：Weintek cMT3072XP
數量：2
所需規格：
	觸控面板
	電容式(7H強化玻璃面板)

	螢幕
	7” 寬視角(WVA)

	解析度
	1024 x 600

	處理器
	四核心RISC中央處理器

	Flash/RAM
	4GB/1GB

	乙太網路口
	10/100 Base-T x 2

	USB
	USB 2.0 x 1 (Host)

	序列埠
	Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS485 2W,CAN Bus
Con.B:COM1 RS-232 4W,COM3 RS-232 2W*

	MPI
	需要

	外型尺寸WxHxD
	200.3 x 146.3 x 36.9 mm

	開孔尺寸
	192 x 138 mm

	所需外殼材質
	工業塑膠

	電源隔離
	需要

	主機板塗層
	需要

	所需防護等級
	NEMA4/IP66 Compliant Front Panel

	所需操作環境溫度
	0° ~ 55 °C (32° ~ 131 °F)

	所需輸入電源
	24±20% VDC

	所需消耗電流
	820mA@24VDC

	所需重量
	約 0.7 kg

	所需軟體版本
	EasyBuilder Pro
	V6.08.02或更新版本

	
	Weincloud
	EasyAccess 2.0



