再生PC塑粒特性委託檢測
1. 供應商需：(a) 為專業之PC塑膠粒料廠家，(b) 具有檢測試片模具及塑膠試棒射出機，(c) 具自有之如下3種檢測設備或可達相同特性檢測目的之設備。
2. 檢測樣品：消費後塑膠再生PC粒料，由委託單位提供。
3. 提供樣品共5件(樣品檢測重複數至少>1次)。
4. 檢測項目/設備：(a) 塑膠色度分光檢測，(b) 衝擊強度值/衝擊試驗機或萬能材料試驗機，(c) MI (Melt Flow Index)值/融熔指數試驗儀。
(d) 鹵素(Br、Cl、Cd)測試/光譜儀。
5. 驗收：提供分析數據乙式。
6. 交貨日期：115.12.04前。
