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可調式UV雷射能量元件規格
· 規格/功能需求：
· 可調式UV雷射能量元件需求說明如下：
1. 元件需與皮秒紫外光固態雷射機台整合，並可由機台控制UV雷射的電流%數，範圍設定可從0~100%
2. UV雷射光在最大電流%數的能量需大於55W
· 安裝/測試要求：
· 廠商需親自至沙崙場域現場確認可調式UV雷射能量元件能與皮秒紫外光固態雷射機台整合
· 廠商需將此元件整合到皮秒紫外光固態雷射機台，組合及整合期間不得要求使用單位負擔額外安裝費用及材料
· 廠商於組合及整合期間所需用到的相關工具皆由廠商準備，不得要求使用單位提供。
· 檢測/驗收標準：
· 廠商需確認整合完成後機台能正常完成待機狀態
· 廠商需確認元件整合完成之後，可由機台直接讀取UV雷射能量數值
· 廠商需確認機台能達到上述規格/功能需求
· 交貨期：115年8月28日前   

· 訓練：□有  (無
· 保固：(有  □無
· 保固期：驗收合格後提供免費保固12個月
· 廠商交付文件：□有  (無

· 工作環境及安全衛生注意事項：□有  (無

· 其他：□有  (無
· 廠商資格條件： □有  (無特別要求
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