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規格說明書
1. 勞務名稱：生醫所實驗設施之玻璃張貼安全防爆膜年度契約案
2. 勞務規格與施作要求：
2-1.依照業主指定之規格與施作安全要求進行勞務施作，請參業主提供附件。
2-2.依照業主指定之位置和實驗設施進行勞務施作張貼，請參業主提供資訊。
2-3.現場職業安全衛生、環境規範須依照本院和相關法規執行。
2-4.施作前須與業主討論與確認許可含攜帶設備與安全防爆膜材料規格資訊，時程須與業主討論與確認許可。
3. 費用(含稅)：依實際現場執行後的實驗設施之玻璃實際施作尺寸、數量計算。
3-1新玻璃處之尺寸1才(長×寬為30公分×30公分)時，單價為200元(含稅)。
3-2施作玻璃處已有舊膜時之清除處理含廢棄膜回收處置之尺寸1才時，單價為30元(含稅)。
4.本勞務主要範圍項目: 
    4-1.参與此項工程之廠商，務必於簽約前，協同業主之負責管理人員會勘現場，完全瞭解現場之實際狀況與相關需求。
4-2.生醫所施作範圍為中興院區、光復院區、竹北生醫園區研發大樓進駐區域。
4-3.施作前廠商應確實與業主討論，依規定流程施作，經請購部門同意後使得申報開工進場施作。
    4-4.本案於施作前需先進行安全衛生環境會議含施作範圍後方可施作，若須停止排氣功能需先取得該處研究管理人員同意，並於排氣設施前掛牌警示以及告知現場同仁。(本案必須看現場，經得標後不得有爭議，依業主要求施作)
4-5.承包商進入院區工作人員需穿著該公司明顯識別衣服或背心或背章，施作區域需作防護與揭示必要之警示標示，完工後復原及環境整理，並於施作前對該研究室所影響之設備需先行協調業主管理人員移動該設備至安全無影響處，或執行配合防護處理，如有損傷則須負責賠償與復原。
4-6.承包商於施作前應先詳清理需張貼面之舊膜與可能污物後、續再用潔淨水予以清洗乾淨及刮除水，再其後才能平整依序貼合新膜材。
[bookmark: _Hlk184547328]4-7.本案為責任性施作其於完成膜材張貼後，於玻璃與膜材貼合時間後為需無明顯氣泡(如已顯明大於2mm或1片窗大於5點小泡時)或分離無貼合或突翹現象等，廠商需負責重張貼或除泡達良好性。
4-8.本施作於發現缺失或無法施作時，應回應業主管理人員與拍照並詳實紀錄館別及設施名稱編號等，交付給承辦人。
5.假日施工要求：
5-1. 假日時段進入院區作業均應事先提出申請並經同意。
5-2. 本工程須配合假日作業:□週六 ；□週日 ；□夜間 ；□非上班時段。
6.環境復舊要求：
6-1.完工現場應恢復舊觀及清潔整理。
7.工程廢棄物管理要求：
7-1.承攬商應隨時保持施作處整潔及隨時清運處理。
7-2.工程廢棄物由承商負責運出本院區，按政府環境法規處理不得隨意棄置，另業主要求提出運棄或處理証明，承商應配合辦理。
8.施作安全要求：
12-1.施作期間，承攬商應選派具有安全衛生管理資格之人員配合至現場施作。
12-2.施作現場應置施作通告及採必要之安全圍籬及警示措施。
12-3.施作期間承攬商應對其雇用人員提供勞健保及必要之公共意外險並負全部之賠償責任。
12-4.本案之施作處不可活電作業，及禁止於該施作表面之實驗設施具有能量或化學物接觸風險處施作，依照職業安全衛生法和院內規範進行工作。
9.施作勞務疑義處理：
13-1.本施作勞務悉依標單進行，若有疑義應由業主或設計人員解釋之。
13-2.本施作勞務除依標單進行外，倘有新法強制規定疑義時應於開標前提出，一經得標即需無異議配合施作，不得另為解釋要求加價。
10.機電安全要求：悉依電工法規相關規則辦理攜入院區的電氣設備。
11.附件：業主提供生醫所實驗設施之玻璃張貼安全防爆膜規格與施作安全要求、生醫所排氣裝置位置尺寸資料彙表。
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