工研院攝影棚2026年度維運_採購規範書

品名：工研院攝影棚油漆、燈光改善、及木製機櫃製作
1. 目的與用途說明：
工研院攝影棚為本院影音製作與數位內容開發之重要場域，亦經常作為貴賓及主管訪談、活動拍攝使用。因長期使用導致綠幕油漆磨損，規劃綠幕牆面重新上漆，確保色彩均勻與去背精度。此外，為提升整體拍攝品質，規劃優化整體燈光照明配置，藉以強化空間照明效果，補光不足等問題，進一步提升畫面質感與人物呈現效果。
2. 委託服務項目：
1. 整體燈光增設規劃
提出整體燈光增設規劃，須標明吊桿、軌道、柔光布幕及燈光配置。
2. LED冷光燈及相關配件
增設5台 LED冷光燈 ，每台功率至少200W、色溫約 5600K，並提供安裝所需之訊號線、動力線、安全掛勾、安全鏈及相關配件。
3. 牆面油漆施工 
施工範圍為攝影棚AB區牆面，施工要求如下：
· A區使用專業綠幕漆，施工前須提供AB兩區漆料色號及樣本，經確認後始得施作。
· 採噴塗方式施作至少三層，確保塗層覆蓋均勻、色澤一致。
· 完工表面須平整、呈霧面且無明顯法光，不得有明顯施工痕跡或色差。
4. 木製雙開式機櫃及搬運底座
· 製作3組8U 木製雙開式機櫃，須可上下堆疊，並具備堆疊固定功能，以確保放置穩定。
· 提供2組機櫃專用四輪搬運底座，其承載能力須符合機櫃及所載設備之搬運需求。
3. 工作時程及注意事項：
1. 於2026年11月6日完成委託服務項目，並提供一年保固與諮詢服務
2. 施工前須赴本院進行工程會勘並完成承攬商會議紀錄，工程須安排於非上班日進行，遵守並符合本院所有施工安衛項目
4. 驗收項目及標準：
	項目
	規格說明

	燈光增設
	· 5台LED冷光燈 （每台功率200W/色溫5600K），以及相關線材如訊號線、動力線、安全掛勾/鏈

	油漆施工
	顏色均勻、表面平整、無反光或色差

	木製雙開式機櫃及搬運底座
	3組8U木製雙開式機櫃（可上下堆疊與固定），以及2組機櫃四輪搬運底座


5. 廠商資格：
· 具備攝影棚或多媒體製播空間建置與整合經驗。
· 具室內弱電、影像系統整合或影音工程相關實績。
· 熟悉本院攝影棚現場規格與安全施工規範。
· 熟悉本院攝影棚硬體配置或執行過本攝影棚之燈光調整建置。
附件：空間圖參考（67館B101攝影棚空間配置）
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