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[bookmark: _Toc244767002]一、目的
本案為執行「115年度風力發電政策推動與離岸風電運維技術研發計畫」之技術工項，旨在確認打樁動態監測智慧感測模組之訊號接收能力與量測資料可用性，於實場域辦理鋼樁波傳對照試驗，透過敲擊測試驗證振動與力訊號之量測表現、訊號觸發功能及資料擷取完整性，作為整合振動與力感測功能之複合式打樁監測模組開發之參考。
[bookmark: _Toc244767003]二、工作內容
[bookmark: _Ref529160733]本工項委託業者協助於指定規格鋼樁進行試體加工、量測設備安裝及現場訊號量測，取得鋼樁受敲擊時之樁體受力與速度訊號，供本單位與所開發之打樁監測模組進行比對。工作內容如下表：
表 1、工作內容規格
	項目
	規格/需求
	數量
	備註

	試體加工
	· 依雙方確認之感測器配置、孔位及螺紋規格，施作PDA感測器與ITRI感測模組安裝所需之鑽孔與攻牙作業
	4處
	至少4個感測器之安裝位置。

	儀器安裝
	· 提供試驗所需之PDA量測設備及相關配件
· 完成PDA感測器安裝
· 配合本單位人員協助ITRI感測模組安裝
	1式
	PDA至少安裝應變計1個及加速度規1個；另協助安裝ITRI應變計1個及加速度規1個。

	現場訊號量測
	· 配合進行3階段敲擊測試，各階段之敲擊次數依雙方確認之試驗規劃辦理
· 量測並記錄各回測試之力、速度與加速度時間歷程資料
· 提供量測資料及相關擷取設定
	3回
	-


[bookmark: _Toc244767004]三、檢驗/驗收標準
	驗收標準項目
	驗收標準/報告

	試體加工
	完成PDA感測器及ITRI感測模組至少4處之鑽孔及攻牙

	儀器安裝
	完成PDA應變計1個及加速度規1個之安裝

	現場訊號量測
	完成3階段敲擊測試，提供各回PDA之力、速度及加速度歷時資料


[bookmark: _Toc244767005]四、其它事項
(1) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]本案屬研發測試性質，若有調整安裝配置與量測設定需求時，廠商需配合本單位進行設計修改變更，並且配合現場測試。
(2) 廠商須依雙方確認之時間與地點配合試驗，並就其提供之量測設備與訊號擷取問題，提供專業建議及協助排除異常。
(3) 廠商承攬工作所需之加工、安裝及量測工具、配件與耗材，由廠商備妥，相關費用包含於報價內。
(4) 如因天候、場地或設備狀況需調整試驗安排，由雙方協調確認後辦理。

[bookmark: _Toc529274771][bookmark: _Toc244767006]五、工作查核點
	項目
	日期
	備註

	鋼管樁動力檢測 (PDA) 報告
	試驗後15天內且結案前提供
	提供電子檔報告


[bookmark: _Toc244767007]六、付款方式
	項目
	驗收項目
	預定日期

	第一期款
	115年12月10日前，完成所有驗收項目，經本院驗收合格，支付100% 款項。
	完成驗收後撥付
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