機器視覺系統
一、工業相機
1. 影像感測規格
感測器型號：Sony IMX273
感測器類型：1/2.9 吋 CMOS
快門類型：Global Shutter（全域快門）
解析度：1440 × 1080
像素數：160 萬畫素（1.6 MP）
最大影格率：249 FPS（Mono 8，全解析度）
像素尺寸：3.45 × 3.45 μm
位元深度：12 bit
影像類型：黑白（Mono）
信噪比：43 dB
動態範圍：73 dB
2. 影像處理功能
影像格式：Mono8、Mono10、Mono10Packed、Mono12、Mono12Packed
曝光時間：
超短曝光：1～14 μs
標準曝光：15 μs～10 秒
增益範圍：1～32 倍
Gamma 校正：0～3.99998
支援 LUT 查找表
支援 ROI 感興趣區域設定
支援 Binning 像素合併
支援水平及垂直影像翻轉
支援黑電平校正、亮度、對比度調整
支援 FFC、降噪、銳化
支援自動功能及 Sequencer 曝光、增益輪詢
3. 傳輸及觸發功能
傳輸介面：USB 3.0
理論傳輸頻寬：5 Gbps
觸發方式：軟體觸發、硬體觸發、自由運行
內建影像緩衝記憶體：256 MB
GPIO：6 Pin Hirose
1 組光耦隔離輸入
1 組光耦隔離輸出
1 組非隔離可配置輸入／輸出
相容協定：USB3 Vision、GenICam
4. 機構及電源
鏡頭接環：C-Mount
供電方式：USB 或外部 DC 9～24V
功耗：約 2.7W（USB 供電）
尺寸：29 × 29 × 30 mm（不含鏡頭座及後部接頭）
重量：約 85 g
工作溫度：-30°C～+50°C
儲存溫度：-30°C～+80°C
認證：CE、UKCA、UL、KC、RoHS




二、工業鏡頭
1. 光學規格
支援感測器尺寸：最大 1/1.7 吋
鏡頭接環：C-Mount
焦距：50 mm
光圈範圍：F2.8～F16
適用光譜：可見光
TV 畸變：-0.01%（設計值）
2. 視角範圍（水平 × 垂直）
1/1.7 吋：8.9° × 6.7°
1/1.8 吋：8.7° × 5.9°
1/2 吋：7.5° × 5.7°
1/3 吋：5.7° × 4.3°
3. 對焦及操作
對焦範圍：0.2 m～無限遠
建議拍攝距離：0.3 m 以上
對焦方式：手動調整，可鎖定
光圈控制：手動調整，可鎖定
對焦環旋轉角度：86.8°
光圈環旋轉角度：76.8°
4. 機構及環境
濾鏡螺牙：M27 P=0.5
重量：約 60 g
工作溫度：-20°C～+60°C
鏡身長度：約 57.57 mm（圖面最大尺寸）
三、AI 邊緣運算電腦
1. 處理器規格
CPU：Intel Atom x7433RE（Amston Lake）
CPU 核心數：4 核心
CPU TDP：9W
AI 加速器：Hailo-8
AI 運算效能：最高 26 TOPS
散熱設計：無風扇
2. 記憶體及儲存
記憶體類型：LPDDR5
記憶體速度：4800 MT/s
記憶體容量：最高 32 GB
預設記憶體：8 GB
ECC：不支援
內建 eMMC：預設 128 GB，最高 256 GB
SSD 擴充：1 × M.2 2242 M Key（SATA SSD）
3. 網路及通訊
有線網路：2 × Intel I226IT 2.5GbE LAN
PoE 輸出：1 × RJ45
PoE 規格：IEEE 802.3af，15.4W
無線網路擴充：1 × M.2 2230 E Key（Wi-Fi）
天線：支援外接天線，選配
4. USB 及顯示介面
USB 3.2 Gen2：2 組，10 Gbps
USB 2.0：2 組
USB Type-C：1 組
USB 10 Gbps
DisplayPort Alt Mode
HDMI：1 × HDMI 1.4a
顯示輸出：HDMI、USB-C DisplayPort
5. 電源及作業系統
主電源輸入：DC 12～30V
PoE 電源輸入：DC 24V，獨立端子
電源接頭：2 Pin Terminal Block
支援作業系統：Windows 10、Windows 11、Linux
安全模組：TPM 2.0
6. 機構及環境規格
尺寸：120 × 120 × 76 mm
工作溫度：-40°C～+70°C
儲存溫度：-40°C～+85°C
容許濕度：40°C、95% RH（無凝結）
防護等級：IP40
抗振動：5 Grms，10～500 Hz
抗衝擊：50G、11 ms
安裝方式：壁掛、DIN Rail、VESA
[bookmark: _GoBack]認證：CE、FCC Class A、LVD
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