氨氣燃料管線組件更換
1. 更換防爆電磁閥線圈，如下圖。數量  2只
[image: ]
2. 加裝冷卻風扇計時電驛, 220V, 0-24 hr, 無段轉盤
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Type 0519 00/7137 74 IP65/67
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220V DC L 53mA

. 220240V, 50/60Hz 47-52mA
100%ED -40°C S Ta s +60°C

Do not open whiie energized
Ne pas ouvrir sous tension
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