氨燃燒空氣供應組立
1. 高壓空氣機組
· 壓力: 7kg/cm2-G
· 排氣量: 2.61m3/min - 8kgf/cm²  ;  2.792m3/min - 7kgf/cm²
· 馬 達: 20HP、220V、60Hz 3相 
· 起動開關:變頻啟動
· 主機：永磁變頻螺旋式
· 型 式: ZLS-20Hi+3
· 外型尺寸：L1100 x W820 x H1200mm 出入口尺寸:1-1/4”管牙
2. 儲氣桶
容量：0.66m3 壓力9kg/cm2,SS400, ,空氣桶材質：SS400。附件：安全閥,壓力錶,1/2”手動閥各1 個)
外型尺寸：Φ760 x H1870mm 出入口尺寸:2”PT 管牙
3. 冷凍乾燥機
型 式： SD-020
使用壓力：7 kg/ cm2 處理風量：2.4m3/min 壓力露點：2~10℃
冷 媒：R134a * 附自動排水閥 電源：1 相/220V/60Hz
外型尺寸：L750x W400XH870mm 出入口尺寸:1”PT 管牙
4. 精密過濾器1
使用壓力:10 kg/cm2-G 處理風量:3.5m3/min 精度: 1 μ， 附手動排水閥出入口尺寸: -1/2"PF 管牙
5. 精密過濾器2
使用壓力:10 kg/cm2-G 處理風量:3.5m3/min 精度: 0.01 μ， 附手動排水閥；出入口尺寸:1-1/2"PF 管牙
