	無人機模組化多合一電調板委託製作

	1、 電路板需求:
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圖一.電路板A
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圖二.電路板B
2、 電路板洗板規格:

1. 8層、FR4、黑色、防焊、霧面、化金、內/外2oz、板厚1.6 mm，數量30PCS (圖一)
2. 6層、FR4、黑色、防焊、霧面、化金、內/外2oz、板厚2.0 mm，數量30PCS (圖二)
3、 委託上件製作與短路測試：
BOM由ITRI提供,廠商協助備料30套:

1. 電路板A(參考圖一)
2. 電路板B(參考圖二)
廠商協助打件與基本短路測試
1. 電路板A 需求成品:30套
2. 電路板B 需求成品:20套
4、 備註驗收方式:
1. 電路板A款30套到貨時，電路元件已全部完成上件且確認無短路，3個月內檢測到有上錯件問題需無償協助更換料件，電路板成品需分別使用防靜電袋包裝
2. 電路板B款20套到貨時，電路元件已全部完成上件且確認無短路，3個月內檢測到有上錯件問題需無償協助更換料件，電路板成品需分別使用防靜電袋包裝
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