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以上為蠕動幫浦頭YZ-15的規格說明。
 易裝型幫浦頭，流量範圍廣，自動適應卡管裝置
1. 更換軟管快速，適用於更多規格軟管
2. 滾輪均採用不銹鋼材質，外殼採用PESU或PPS材料，耐高溫
3. 可串接成多管道
 流量範圍ml/min : 0.06～2280 適用軟管 : 13#14#19#16#25#17#18#
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