鋼板一批
規格：
	項 次
	品     名
	規    格
	數 量

	1
	新板外部治具-側板54.5mm
	◎大小約為13.9mm*54.5mm*302mm
◎材質S45C，表面化學鎳
	2件

	2
	外部治具(6S)-側板59mm
	◎大小約為13.9mm*59mm*144mm
◎材質S45C，表面化學鎳
	2件

	3
	外部治具(6S)-側板45.5mm
	◎大小約為13.9mm*45.5mm*144mm
◎材質S45C，表面化學鎳
	2件

	4
	外部治具-鎖板(無槽)
	◎大小約為12mm*150.8mm*302mm
◎材質S45C，表面化學鎳
	1件

	5
	外部治具-鎖板底座(無槽)
	◎大小約為12mm*150.8mm*302mm
◎材質S45C，表面化學鎳
	1件

	6
	外部治具(6S)
	◎大小約為12mm*150.8mm*144mm
◎材質S45C，表面化學鎳
	1件

	7
	外部治具(6S)-底座
	◎大小約為12mm*150.8mm*144mm
◎材質S45C，表面化學鎳
	1件


◎公差不得大於正負1mm。
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