專業勞務_採購規範書
驗證量測用感測規及轉接線材與客製治具購置
· 規格/功能需求：
廠商須具備及配合以下條件:
1. 需準備符合規格之振動感測規*4
i. Sensitivity 100.4 mv/g
ii. BIAS LEVEL 11 V 
iii. 尺寸:15mm*15mm*15mm 以下
iv. 每個感測規配一條專用線材
2. 2PIN轉BNC接頭*10
3. 多孔穿線治具*1
4. 線材固定治具*2
5. 鋁合金帽蓋*1
i. 直徑130mm、厚度5mm
ii. 厚度測每90度須有一個螺紋孔
· 檢測/驗收標準：
· 工作時程：決標後隔天起~115.12.11
· 驗收項目：
廠商須依據上述之規格與功能需求，完成下列各項作業:
1. 廠商須依據工研院規格與需求交付感測規與相關材料，並且確認所有物品內容皆為正常使用無缺損，若經工研院人員檢視未符合需求則應無條件更換為同樣規格之全新品交付給工研院。
2. 須依工研院需求製作治具，若治具不符合需求，廠商應無條件配合修改與更換。
以上條件須經工研院人員檢視審核通過後方可驗收，若廠商未通過上述驗收條件，須於7個日曆天進行改善，經工研院人員確認無誤後方可驗收，若期限內無法改善，則工研院有權視情況減價驗收或終止合約，不支付任何款項。
· 受託方於115年12月11日前完成” 驗收項目”後，委託方支付計畫總金額之100%。
· 交貨期： 2026 年 12 月 11 日前
· 安裝/測試要求：□有  ▓無 
· 訓練：□有  ▓無

· 售後服務要求：□有  ▓無
· 廠商交付文件：□有  ▓無
· 工作環境及安全衛生規定要求：□有  ▓無
· 涉及智慧財產權歸屬要求：□有  ▓無
· 廠商資格條件：□有  ▓無特別要求
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