品名：高強度石墨冶具
規格：
本委託高強度石墨治具材料與加工項目，包含以下項目：
加工高強度石墨模具本體，包含上沖、下沖、外模工件，三種尺寸工件共需12套。
模具間要能相互組合，不能有尺寸不匹配的問題，精準度需在0.1mm內。
材料：高強度石墨 上衝可承受70MPa以上的垂直壓力，且外模受到上衝施壓擠壓材料後，外模能承受張力且不毀損。
上沖尺寸：
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下沖尺寸：
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外模尺寸：
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