釩液流電池系統電力櫃製作規格
1. 15呎鐵製貨櫃 (高櫃)。1只　
2. 外噴漆與內噴漆（虹牌油漆／合金底漆＋優麗面漆）。1式　
3. 櫃內地板鋪3.0 mm鋅花紋鋼板。1式　
4. 落地鋁窗　內／不含紗。1樘　
5. 落地鋁窗　外／含紗。1樘　
6. 活動百葉窗　60*60公分／含紗網。3樘　
7. 百葉窗外雨遮（外凸約30公分／3樘）。1式　
8. 櫃內壁面焊75型輕型鋼。1式
9. 地板木板挖孔，骨架保留35*10公分／6孔／含地板挖螺帽孔。　　　　　　　　　　1式。
10. 櫃頂安裝16吋太陽能抽風扇。1台　
11. 現場貨櫃墊高架200型H型鋼＋絹鐵 / 4組。1式　
12. 與委託單位進行貨櫃內外部空間配置及設備規格確認，並現場場勘，實際確認釩液流電池系統及電力控制櫃之預定擺放位置。
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