高性能環氧防蝕/金屬鱗片塗料噴塗鋼管
1. 依據計畫需求，規劃高性能環氧防蝕/金屬鱗片塗料噴塗鋼管製作，供後續設備維護塗裝相關試驗及技術評估使用。
2. 本案應滿足下列規格要求：
	項次
	規格敘述

	01
	· 高性能環氧防蝕塗料噴塗鋼管
1. 數量5支。
2. 鋼管底材:外徑 60mm,內徑50mm,長度:600mm。
3. 表面噴砂,Rmax 50um以上。
4. 平均總膜厚值為標準總膜厚160um(-10%~+20%)。
5. 塗料種類: 高性能環氣防蝕塗料。

	02
	· 高性能環氧金屬鱗片塗料噴塗鋼管
1. 數量5支。
2. 鋼管底材:外徑60mm,內徑50mm,長度:600mm。
3. 表面噴砂,Rmax 50 um以上。
4. 平均總膜厚值為標準總膜厚185um(-10%~+20%)。
5. 塗料種類:高性能環氧金屬鱗片塗料。


驗收方式：上述規格敘述需全數達成。(因配合執行時程需求，廠商可於加工地點拍攝成品照片回傳、提供相關佐證資料予需求者確認，以利後續驗收作業)
