AI資料中心機房氣液冷卻能力對設備能耗與空間環境模擬委託檢索與分析
隨著雲端運算與人工智慧（AI）技術的飛速發展，高密度電力負載已成常態，傳統氣冷系統在散熱能力上已面臨瓶頸。為兼顧散熱效率與永續經營，「氣液冷卻混用架構」已成為現階段資料中心機房轉型升級的主流趨勢。然而，混用架構涉及氣冷與液冷兩套系統的動態耦合，其能效表現受設備負載、控制策略及外在環境等多重因素交織影響，亟需建立精準的模擬預測模型與影響因子分析機制。
本研究旨在建構氣液混合式冷卻資料中心之機房熱能效模擬預測架構，並深入探討其關鍵影響因子。研究將利用先進能源模擬軟體建立動態混用機房模型，模擬在不同IT設備負載率、氣液冷冷卻佔比（混合比例）及動態氣候條件下，系統的整體能效動態變化。
此外，針對傳統能源使用效率（PUE）指標無法精確反映伺服器內部風扇能耗轉移至液冷系統之盲點，本研究將同步導入總體利用效率（TUE）指標進行深度對比分析。透過量化模擬數據，本研究期望釐清各項關鍵因子（如負載率、混用比例、外氣條件等）對系統能效的敏感度，進而導出最佳化的氣液混用架構操作策略與指標管理方針，為新一代綠色資料中心的建置與節能運維提供具體的科學依據與決策支持。
採購需求與規範
1. 針對AI資料中心能耗影響變數探討分析
2. AI資料中心企業冷卻模式，進行台灣北南兩處氣候影響因子模擬，探討PUE、TUE與iTUE指數差異
3. 針對資料中心PUE指標，以AI為主之能效指標進行分級探討
4. 需產出一篇論文
5. 需每月定期舉行討論會議
付款方式
分兩期付款，詳細資訊如下
1. 交付資料中心能耗影響變數探討與分析報告，並於2026/09/30日前
2. 完成本次規範要求內容，並於2026/11/30日前
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