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品名： 桃園運輸MCS故障檢修材料費用                
案號： A522002803                
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1. 目的/用途說明：
維持油罐車灌卸及運輸作業管理系統正常運轉所提供之故障檢修服務。
2. 規格/功能需求：
依本院與台灣中油股份有限公司桃園營業處簽訂之油罐車灌卸及運輸作業管理系統發包
料款採實做實算計價。
3. 維修要求：
       3.1 廠商應於接獲中油公司通知後2工作天內，派員赴故障發生之現場提供本系統故障檢修服務。
3.2 廠商對其所進行維修工作，應保留所有維修紀錄，並以書面將紀錄提供工研院。 

       3.3 設備損壞之修護，除零件使用外，應按修理優於更新之原則珍惜使用，零件更換須經
      使用單位同意。

       3.4 設備故障之排除或維修，應將故障情形、維修經過及使用零件等資料，紀錄於故障檢
      修紀錄表並簽章。

4. 訓練
  □有  ■無  
5. 驗收：
   5.1 廠商每次維修完成後應由運輸中心人員確認核可，否則需無償重修至正常使用為止。

   5.2 油罐車灌卸及運輸作業管理系統檢修工作，廠商人員均應填寫故障檢修表(如附表一)。
6. 交貨期： 2026  年 12  月  10 日前
7. 廠商交付文件：■有  □無
   『油罐車灌卸及運輸管理系統』故障檢修紀錄表(如附表一)。
8. 工作環境及安全衛生注意事項：■有  □無

    廠商需遵守運輸中心工作環境及安全衛生注意事項。

9. 罰則

  9.1 廠商應於接獲運輸中心通知後2工作日內，派員赴故障發生之現場提供本系統故障
      檢修服務。除可歸責於中油公司之事由，致廠商逾時未赴現場工作外，每逾一天罰款
      新台幣貳仟元整。

   9.2 罰款上限：

      累計上限為本案價金總額百分之二十。 
 10.付款條件： 驗收合格後一次付清。       
 11. 其他：□有  ■無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 12. 廠商資格條件：■有  □無特別要求
廠商應指定具甲種職業安全衛生業務主管1名，負責廠商工作人員之安全及衛生事宜，施工時應在工地現場執行安全衛生管理工作，不得兼任其他與安全衛生管理無關之工作。

＜附表一＞    油罐車灌卸及運輸管理系統故障檢修紀錄表
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