220V 一次側工程
電盤護板開孔及其安裝另料  配合停電及送電測試電 *1
五金另料
1次側電源配置  一般用電110V  2.0mm太平洋單心線
NFB 30A 1P  3組 
配置工資 五金另料  一般用電220V  
3.5mm太平洋覽線 NFB 30A 1P  3組
配置工資  五金另計
