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[bookmark: _Toc239956461]一、目的及用途
本工作係進行「115年度複合式海域示範樞紐及維運技術」計畫模型機組開發與水槽試驗項目中，浮體運動行為與錨碇纜繩張力量測項目之資料擷取系統整合作業，用以驗證實驗模型設計的水動力特性。採購標的為浮動平台姿態、錨碇繫纜張力擷取系統整合作業與水槽測試報告。

[bookmark: _Toc239956462]二、工作內容與規格
    浮動平台姿態與錨碇繫纜動態張力擷取系統整合作業，擷取資訊包含：
1. 輸出訊號為0 ~ 10VDC之顯示器，擷取紀錄解析度優於1/1000 - 四組。
2. IP68防水型水下張力計，量測範圍0 ~ 20 kg - 四組。
3. 角度編碼器（防護等級IP66）解析度優於0.2度，與其資料截取紀錄 - 四組。
4. 陀螺儀（本院提供）之資料截取紀錄 - 一組。
• 將資料訊號及控制整線以整合至機盒（防護等級IP68）內，並設置於水上擺臂平臺之上。
• 機盒整體包含額外設計製作固定支架。
• 將機盒內資料訊號，傳遞至岸上移動平台電腦（本院提供）內。
• 資料截取軟體依照電腦（本院提供）設計規劃，確保完整適用性。
• 軟體功能：
A. 個別感測器的單位設定、量程設定、偏置歸零設定、解除偏置歸零設定。
B. 全部傳感器的一鍵偏置歸零設定、一鍵解除偏置歸零設定。
C. 資料截取率統一設定10Hz。
5. 配合本院進行浮動平台相關感測器架設與水槽試驗，產出數據量測分析報告 - 一份。

[bookmark: _Toc239956463]三、檢驗/驗收標準
	驗收標準項目
	驗收標準/報告

	1.控制機櫃、工業電腦架設與測試軟體整合作業
	· 軟體執行檔案一份
· 軟體授權金鑰一份
· 使用手冊一份

	2.水槽數據量測
	· 數據量測分析報告一份



[bookmark: _Toc239956464]四、工作查核點
	項目
	日期
	備註

	水槽試驗數據量測與分析報告
	115年11月30日前
	


[bookmark: _Toc239956465]五、付款方式
	項目
	驗收項目
	預定日期

	完成後一次付款
	完成分析報告，並提供相關驗收資料，經本院驗收合格後，支付款項。
	115年11月30日


[bookmark: _Toc115781691][bookmark: _Toc239956466]六、其它事項
(1) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]因本案屬於研發測試案，若有變更功能需求，廠商需配合本院需求進行設計修改變更。

[bookmark: _Toc452722711][bookmark: _Toc134093095][bookmark: _Toc239956467]七、廠商資格
無
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