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14館162-5與163-1室既有電力迴路配置調整專業服務
施工規範書
壹、施工範圍：
      14館162-5與163-1室
貳、一般規範：
   1.承攬商所攜帶工具及設備應符合相關法令要求，使用之臨時用電必需經設施工程人員指定

    供電位置接出，並經自備適當容量之漏電斷路器方可使用。

   2.本工程為責任施工，報價單所列數量僅供承包商估算及施工之參考。

   3.本工程標單包含完成此項工程之所有未詳列於標單上的配件。

   4.廠商於施工前需與請購人協商施工日期後方得以施工。

   5.施工前防塵措施及每天清理施工現場、廢棄物當天清離。

   6.廠商於施工期間於每日施工完畢時，將現場清理乾淨始可離開。

   7.廠商在施工時須特別注意安全，施工人員的防護裝備需齊全，應依「本院院外人員至本院

    作業安全衛生管理基準」之相關規定辦理。

   8.廠商於工程完畢須會同業主相關人員勘察現場復舊情形，如確屬廠商施工時破壞，廠商須

    負責修復。

   9.廠商進入院內施工應穿著工作服或背心(附有廠商名稱及編號)，違反規定者即令停止施

　  工，如屢勸屢犯則依本院相關規定辦理。
參、相關規範：
   1.工程施作時如有敲打聲響，應安排於假日施作。
   2.既有線路(含配電盤)拆除，應與承辦人或設施人員確認後才可進行。
   3.如需斷電，應協同承辦人或設施人員確認，避免影響其他實驗室用電。
   4.施作期間，應做必要防護，避免影響其他製程實驗進行。
肆、附件
施工圖說： 

 1. 配電盤製作規範
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