[bookmark: _Hlk147318348]AI影像辨識主機採購規格書

1、 主機硬體規格 
1. HP 或 DELL 之1U機架式伺服器 壹 台。
2. CPU：Intel Xeon 6 效能6517P 壹 顆。
3. GPU：NVIDIA L4, PCIe, 72W, 24GB 被動式, 單寬 全高 GPU壹 張。
4. Memory：原廠 RDIMM 記憶體模組64GB RDIMM 6400 MT/s Dual Ranked
5. 硬式磁碟機：2.4TB SAS ISE 2.5 吋可熱抽換、轉速每分鐘 10000 轉 SAS 12Gbps 企業級硬碟機 肆 顆。
6. 磁碟控制界面：支援 Raid 控制卡 with 2GB 快取記憶體 (RAID 0/1/1+0/5)。
7. 磁碟擴充槽：至少 6 個（含）以上可熱抽換硬碟隔間。
8. Redundant Power Supply：至少 2 個 750W 以上足以供應此主機具熱抽換及備援能力之電源 供應器且支援電壓規格為 110V。
9. Redundant Power Fan：至少 2 個以上具熱抽換及備援能力之散熱風扇。 
10. 網路裝置：
a. 兩連接埠 10GbE BASE-T 配接卡 乙太網路介面卡 壹 片。
b. 上述網卡需可串接至本院現有網路設備中。
11. 安全性：具開機密碼保護、具管理者密碼保護、能設定開機啟動順序。
12. 具熱抽換(Hot-Swap)功能：可熱抽換電源、風扇、內接式硬碟等系統元件。
13. 需具備可遠端開關機功能，且當伺服機當機時，可由遠端開機。
14. 安裝機器用之機架滑軌(支援標準工業機架)。
15. 原廠硬體保固三年(5*8)，並提供原廠新品證明文件。
16. 主機及相關配備需在 VMware Compatibility Guide 列表中。

2、 其他配備及需求規格
1. 廠商需提供安裝上述伺服機於機架上所需之所有配件，如 Side Panel、Blanking Panel、網路 相關線材(連接本院網路設備)等與其他必要配件。
2. 需提供 Server Management 用軟體，並具下列功能：
a. 可透過網路工作站以 Remote 監測或記錄系統環境狀況。
b. 可監測或記錄右列系統狀況：溫度、風扇、Power Supply、Memory、CPU、周邊設備、 Critical Error Log、CPU Utilization、Disk Utilization、Network Utilization、I/O Bus Utilization 等。
3. 上述產品規格若無特別指定為「原廠零件」，一律以「原廠零件」處理，且非中國組裝。

3、 交貨期與驗收標準
1. 115 年 12月15日前交貨，並依此份規格書內容完成驗收。 
2. 原廠連帶保固證明文件。

4、 保固要求
1. 自原廠出廠日起提供原廠三年硬體保固及到場維修服務。
2. 得標廠商須取得原廠連帶保固證明文件。
3. 銷售廠商於保固期限內應提供免費之使用諮詢服務，本院有需要時廠商需派員至現廠提供 免費之技術指導，廠商應於本院通知後四小時內回應，並安排於隔一工作天內到場維修。 若銷售廠商無法於固定時間內到場維修或無法處理三次以上時，本院可直接由代理商或原 廠取得技術指導或維修服務，並將該銷售廠列入不良廠商名單中，不得參與今後的標案。

5、 廠商條件
1. 投標廠商需具有原廠授權之經銷證明與原廠連帶保固證明文件。

6、 其他
1. 投標廠商於投標時應註明此標案產品中各細項的原廠 Part No.。
2. 本規格所有原廠文字意指與主機相同之產品製造商。
