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1、 需求說明
1. 為符合本院資訊安全政策及網路環境架構，經本院已實測通過之廠牌/型號為「Cisco、Aruba cx、Ruckus icx」三種品牌。
2. 產品不可為陸資廠牌或於中國大陸生產/組裝。
3. 符合前述需求之Access Switch 20 台。

2、 網路交換器規格 
1. 設備本身具備有24埠10/100/1000 Base-T 及4埠SFP+ (1/2.5)含以上界面。
2. 提供128 Gbps的系統交換頻寬(含)以上，交換速度可達96 Mpps(含)以上。
3. 支援IEEE 802.3af/802.3at標準；單埠最高支援30W功率輸出，最低單一交換器可提供370W輸出功率
4. 具備16,000之MAC Addresses。
5. 具備4,094組 IEEE 802.1Q標準的VLANs，提供Port-based VLAN。
6. 具備Jumbo Frame  9,198 bytes。
7. 具備IEEE 802.1AB LLDP (Link Layer Discover Protocol)與LLDP-MED。
8. 具備IPv4路由協定包括Static Route。
9. 具備IPv6 Layer 3 靜態路由。
10. IPv4路由表支援1,000筆(含)以上，IPv6路由表支援1,000筆(含) 以上
11. 具備IGMPv1,v2 and v3 功能
12. 具備IEEE 802.1x 認證、Web-Based認證與MAC-Based認證。
13. 具備IPv4 ACL功能，提供Source/destination IP address/subnet 與source/destination TCP/UDP port number存取控制並支援per-VLAN ACL或per-Port ACL。。
14. 支援RADIUS/TACACS+。
15. 支援DHCP Relay功能。
16. 具備STP BPDU Port Protection 或STP Root Guard保護機制。
17. 具備Dynamic ARP 檢查機制。
18. 具備 Port Mirror 功能。
19. 支援MLD Snooping功能。
20. 具備Network Time Protocol (NTP)功能。
21. 提供HTTPS(SSL)、SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、RMON與Web UI管理功能。
22. 提供 Management Port。
23. 具備SNMP v1/v2c/v3。
24. 具備DHCP snooping (+Option82)。
25. 具備IP source guard。
26. 具備L2網路迴圈(Loop)偵測功能，偵測到迴圈(Loop)時自動將網路埠關閉避免迴圈(Loop)擴散。
27. 設備噪音範圍最大值不得高於42dbA。
28. 提供TFTP或SFTP傳檔功能。
29. 符合標準19吋機架式規格。
30. 網路交換器若為終身保固，須提供原廠保固並取得原廠授權及連帶終身保固證明；若非終身保固至少提供三年原廠保固。

3、 保固要求
1. 廠商提供本案所使用之設備，不可為已公告三年內即將EOL設備產品， 未來EOL後至少能提供五年相同等級備品與服務。
2. 廠商應於工程驗收時出具保固終身保證書，由業主核存；在保固期間如因設備瑕疵或施工不良而故障或損壞，承包商應即免費修復或更換新品。

4、 交貨期限與驗收標準
1. 得標廠商應於民國115年11月30日前，依本院指定地點完成設備交貨，並依此份規格書內容完成驗收。
2. 驗收時廠商需提供系統使用與維護手冊、保固證明書、原廠連帶保固證明等文件。
