	項次
	品名
	規格
	單位
	數量
	單價
	金額
	備註

	1
	隔間拆除
	
	
	24
	
	
	

	2
	塑膠地板修補
	
	式
	1
	
	
	

	3
	物品搬運及環境復原
	
	式
	1
	
	
	

	4
	天花板修補
	
	式
	1
	
	
	

	5
	牆面油漆修補
	
	式
	1
	
	
	

	6.
	新設單面隔間
	395*323
	M2
	13
	
	
	骨架4cm

	7.
	牆面AB膠批土油漆粉刷
	
	
	13
	
	
	


1.隔間拆除分2階段施工:1.先拆隔間，修補地板 2.屏風、網路、配電皆完成後再度修補地板及單面牆修補, 請假日施工
