需求規格
	 項目 
	規格
	尺寸 
	數量

	圓筒型配方HEPA活性碳濾心(型號CK40)
	二合一(過錳酸鉀+改質型活性碳配方) 
吸附、氧化、中和總揮發性有機化合物(TVOC)及除味 
0.3微米，去除99.97%DOP。濾除0.3微米以上之懸浮微粒、過敏原、細菌與病毒
	CK40：外徑35cm，高度38cm，面積7.4平方公尺
重量:9.25±0.5公斤(濾材實重:6.53±0.5公斤) 
	2組 

	中置濾網
(型號CK40)
	保護HEPA濾網不受碳微粒阻塞 
延長HEPA濾網的使用年限 
	CK40：長93cm x 寬38.2cm x 厚0.3cm 
	3片 



需至六甲工研院進行濾芯及濾網安裝。
確保空氣清淨模組可以正常運作才可驗收(濾效檢測)。
