採購規格書
採購品名：委託設計無人載具（機體）
一、採購目的
委託進行無人載具機體之設計與製作，完成底盤、結構、外殼及相關機構配置。
二、採購基本資料
	採購品名
	委託設計無人載具（機體）

	工作內容
	無人載具機體之設計、機構製作、輪控系統整合、電池及自動充電樁配置與整體組裝測試

	規格依據
	依本規格書所列功能及性能需求辦理，供應商應完成整合後交付可供後續研發測試使用之機體



三、工作範圍與技術規格
	項次
	工作項目
	規格／內容
	交付要求

	1
	麥輪底車
	底車機構採加工鋁板、CNC加工、雷射切割及鋁擠型等方式製作；配置輪轂馬達4組及10吋充氣輪4組，完成底盤機構組裝與功能確認。
	完成機構製作、組裝及基本運轉測試

	2
	車體結構與外殼
	採鋁擠型結構；完成車體外殼製作，外形尺寸約495 × 610 × 644 mm。
	完成結構、外殼及與底盤之整合

	3
	輪控系統
	配置Embedded PC  ARM  1 GHz及CANopen Master；Modbus TCP interface，完成輪控系統與底盤之整合。
	完成通訊介面及輪組控制功能測試

	4
	電池與自動充電樁
	配置DC 48 V、20 Ah電池；配置450 W自動充電樁，完成充電設備與載具之整合。
	完成充電功能及基本安全性確認

	5
	設計製作、整合與測試
	完成底車、車體、輪控、電池及自動充電樁之整合，確認各子系統可正常運作。
	提供整機功能測試及交付驗收



四、驗收方式
• 外觀及數量確認：機體之主要組件、結構及外觀完成，數量與規格符合本規格書。
• 機構功能確認：麥輪底車、輪轂馬達、輪組及車體結構完成組裝，載具可進行基本移動功能測試。
• 控制介面確認：Embedded PC、CANopen Master及Modbus TCP介面完成配置與基本通訊測試。
• 能源系統確認：DC 48 V、20 Ah電池及450 W自動充電樁完成安裝，並完成基本充電功能測試。
• 整機整合確認：各子系統整合後可正常運作，並提供測試紀錄或驗收佐證資料。
六、品質、保固及其他要求
• 供應商應於交付前完成機體組裝、基本功能檢查及整合測試。
• 機體各組件應為新品或經採購單位同意之適用零組件，不得影響整體功能及後續研發使用。
• 保固期間以交付驗收合格日起算一年；非人為操作不當所造成之故障，應提供免費維修服務。
• 實際交期依採購下單後雙方確認之交期辦理。
• 本案規格以功能、性能及整合需求為主要驗收依據；如供應商提出等同或優於原規格之替代方案，應於製作前經採購單位書面確認。
