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A512005065 採購規範書

1、 規格/功能需求：
	規格/功能說明

	[無人機規格與功能]
· 機體與旋翼構型：機型限定為六軸多旋翼架構。長、寬、高規格不限，需具備良好之機動性與後續 AI機載電腦模組設備之擴充掛載空間。
· 重量與載重能力：最大起飛重量限制為 25 公斤以下；最大載貨（酬載）重量需達 5 公斤。
· 通訊與遙控裝備：支援長距離遙控與通訊，遙控與訊號有效距離需可達 10 公里外。
· 環境耐受能力：機體最大抗風能力需達 5 級風。
· 飛控與導航系統：具備自動導控飛行能力，支援預設航點與自主飛行任務。
· 合規要求：
· 無人機硬體零組件需符合 100% 國產化（MIT）規範。
· 雲台相機模組之關鍵核心元件須採非中國供應鏈。

[AI目標物識別與影像追蹤應用需求]
· AI模型資料蒐集與訓練。
· 支援多AI模型訓練，包括YOLOv8n、YOLOv11等模型。
· 經訓練完成之 YOLO 目標物識別模型，檢出率需達 90% 以上。
· 支援NovaTek 98690平台AI模型轉換。
· 經轉換之AI模型須能部署於國產AI機載電腦模組並正常運作。
· 國產AI機載電腦模組搭配雲台相機，具備即時目標物識別功能，並於飛行中之影像畫面對指定目標物持續框選(bounding box)。
· 雲台相機需有自穩能力，並使目標物盡量維持於畫面範圍內。
· AI機載電腦模組依據bounding box識別結果，於連續影像畫面中對指定目標物進行影像追蹤。
· 飛行任務之影像與識別結果可儲存，供事後檢視與成效分析。
· 支援模型更新與替換機制，模型部署後可依需求重新載入。




2、 工作項目與說明：
	編號
	項目
	主要功能
	交付日期

	1
	規劃與設計
	完成系統架構規劃、流程設計與資料模型規劃。
	11/06前

	2
	載具整備與系統檢測
	完成六軸無人機系統軟硬體整合、自動導控系統調校與參數設定。
	11/13前

	3
	AI模型資料集蒐集與模型訓練
	完成資料集管理、AI模型訓練與檢出率驗證。
	11/20

	4
	國產AI機載電腦模組模型轉換與部署
	完成AI模型轉換建置與國產AI機載電腦模組部署測試。
	11/20

	5
	影像追蹤功能開發
	完成即時目標物識別、影像追蹤與任務影像儲存功能。
	11/30

	6
	機構設計
	完成AI機載電腦模組與雲台相機於無人機載具之掛載機構設計與製作。
	12/10

	7
	軟體整合測試
	完成AI識別與影像追蹤功能之軟體整合測試。
	12/10

	8
	硬體整合測試
	完成無人機載具與AI機載電腦模組之硬體整合測試，含酬載、通訊與飛行功能驗證。
	12/20

	9
	系統測試與驗收
	完成系統測試、國產AI機載電腦模組與文件交付。
	12/20前



3、 交付項目
· 無人機載具載重、自動導控與耐久飛行測試報告
· 無人機零組件國產化（MIT）證明與相關文件
· 雲台相機模組附原廠相關合規或來源證明文件
· AI 模型相關檔案，包括：
(1) 模型訓練過程中產生之中介檔案；(2) 經格式轉換、可供部署使用之 AI 模型檔案
· 國產AI機載電腦模組
· 系統測試報告與驗收文件

4、 功能檢測/驗收標準：
驗收之認定應以符合我方所需規格之要求逐項確認作為依據，廠商應協助我方完成驗收，若經辦理驗收，依任一檢驗方式發現瑕疵或無法執行其功能，廠商應接獲通知後辦理改正，廠商改正方式包括但不限於改善、退貨或換貨，每批次改正時間為 10 日曆天，每批次改正次數總計兩次。
· AI模型功能正常執行
· AI模型針對目標物之檢出率需達 90% 以上
· AI模型轉換功能正常，可正確部署並運作於國產AI機載電腦模組
· 目標物影像追蹤功能正常
· 任務影像與識別結果可另作儲存分析

5、  其它：
· 考量專案預算結構，本階段產生之無人機相關保險費用，不列入主要勞務類別，請廠商於報價時將其另列於行政管理費等間接費用項目中辦理。
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