接收端射頻前端模組電路設計
規格、型號說明 : PCB電路板
				8層板板材限定Rogers
				射頻損耗需低於2dB/Inch(頻率區間 17.7GHz~20.2GHz)
				尺寸 長 > 35 cm
				尺寸 寬 > 35 cm
				需包含1個SMA接頭
				需包含1個Semtech 接頭
