	無人機HOV_G1場域驗證用飛控模組委託製作

	1、 電路板需求:
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圖一.電路板A
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圖二.電路板B
2、 電路板洗板規格:

1. 8層、FR4、黑色、防焊、霧面、化金、內/外1oz、板厚1.6 mm，數量50PCS (圖一)
2. 8層、FR4、黑色、防焊、霧面、化金、內/外1oz、板厚2.0 mm，數量50PCS (圖二)
3、 委託上件製作與短路測試：
BOM由ITRI提供,廠商協助備料50套:

1. 電路板A(參考圖一)
2. 電路板B(參考圖二)
廠商協助打件與基本短路測試
1. 電路板A 需求成品:40套
2. 電路板B 需求成品:40套
4、 備註驗收方式:
1. 電路板A款40套與B款40套到貨時，電路元件已全部完成上件且確認無短路，3個月內檢測到有上錯件問題需無償協助更換料件，電路板成品需分別使用防靜電袋包裝
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