漁船用內燃機能力試驗件製作與測試採購規範書
一、 採購標的與範圍
本規範適用於「內燃機能力試驗件製作與測試」之採購案，廠商應依本規範書之要求，完成測試用之船用艙內型（Inboard）內燃機組裝、周邊系統整合，並執行相關性能與耗能測試，交付完整報告及管制數據。
二、 試驗件製作規格與要求
廠商所製作之試驗件應符合下列技術規格：
· 內燃機型式：4行程之直列6缸艙內型內燃機，主要組件包含汽缸體、活塞與連桿、曲柄軸及凸輪軸各1組，須完成組裝。
· 冷卻系統：須附加完善之水冷卻系統，確保測試期間之內燃機溫度為正常(攝氏85度以下)。
· 燃油與點火系統：以柴油作為燃料，並採用「壓縮點火」方式運作。
· 輸出功率：於轉速1800 RPM之連續最大輸出功率須大於 300 kW。
三、 試驗件測試與查核標準
廠商須依下列規定執行測試並提交相關佐證文件：
1. 法規依據與測試點：
· 須提供符合規範之內燃機性能測試設備。
· 依據經濟部「漁船用引擎容許耗用能源基準及檢查方式」（發文字號：經能字第11458004644號）辦理。
· 試驗件須於轉速1800 RPM之連續最大輸出功率的 3/4 及 4/4（滿載）工況下，執行內燃機耗能測試。
2. 量測儀錶校正要求：
· 執行內燃機性能測試所使用之所有量測儀錶，均須具備校正實驗室所出具之一年效期內的校正報告。
3. 穩定性測試與管制圖：
· 於決算/合約生效後 3個月內，以試驗件之連續最大輸出功率執行耗能測試，累計至少 5 次。
· 須針對上述多次測試數據進行統計分析，並提供內燃機耗能測試穩定性管制圖 1 份。
四、 交付項目與交貨期限
廠商於履約期限內應交付下列項目：
1. 試驗件實體：符合第二點規格之測試用內燃機組裝成品。
2. 測試報告：內燃機性能及耗能測試報告 1 份（含原始數據記錄）。
3. 穩定性管制圖：連續最大輸出功率耗能測試穩定性管制圖 1 份。
4. 交貨期限：自決標次日起至中華民國 115 年12 月 15 日止完成全面交貨與測試。
五、 驗收方式
1. 書面審查：審查廠商所提供之儀錶校正報告、測試報告及穩定性管制圖確認符合本規範要求。
2. 現場查驗與測試：請購單位於交貨前，會同廠商進行試驗件之外觀、組件勘驗以及實際運作效能抽測，確認其輸出功率及耗能表現符合交付資料。

