汽車惰轉分析儀保養案

	MEXA-554JA/MEXA-584L汽車廢氣分析儀年度保養與耗材更換內容如下:

	1. 年度保養(554JA*2台+584*2台=共4台) 
a. 分析儀內外部清潔
b. 電路板檢查
c. 流量測試、幫浦薄膜檢查
d. 分析室清潔保養
e. 歸零校正、全幅校正
2. 十點線性校正 
3. 幫浦薄膜*16pcs
4. 排水分離器*8pc
5. Red O-ring*8pc
6. 煙嘴塞子*8pc
7. Air Filter*8pc
8. 分析室用O-ring*16pcs
9. 偵測極限與定值測試




