自動化系統用雙目3D視覺量測模組
	一、採購目的


供自動化設備之三維視覺辨識、工件定位、深度/點雲資料擷取及視覺演算法整合測試使用，搭配工業電腦或運動平台進行XYZ座標量測、輪廓取得與視覺導引驗證。
	二、採購內容


	項次
	品項／規格
	數量

	1
	雙目結構光3D視覺感測器／相機本體
	1台

	2
	標準RJ45網路線，長度約5 m
	1條

	3
	AC電源供應器
	1組

	4
	電源延長線，長度約5 m
	1條

	5
	操作軟體、驅動程式及SDK/API
	1式

	三、主要技術要求
1. 採雙目視覺搭配結構光或同等3D量測技術。
2. 可取得深度資訊、三維座標或3D點雲資料。
3. 具Ethernet/GigE或同等通訊介面，可與工業電腦連線。
4. 可於Windows環境操作，並提供參數設定、資料顯示/儲存功能。
5. 提供SDK/API或外部程式整合介面。
	四、驗收及其他要求
1. 交貨品項及數量符合規範，設備與配件外觀完整。
2. 3D視覺模組可正常上電、連線及被操作軟體辨識。
3. 可完成實際物體之影像、深度或3D點雲資料擷取。
4. 可顯示或輸出三維座標、深度或點雲資訊，即驗收合格。
5. 新品，保固至少1年；報價含必要配件、軟體、運費、測試及營業稅。
6. 所列型號僅供參考，得提供同等品或性能優於參考規格之產品，需事先討論。
7.須配合測試與調整至符合現場要求。



