AI加值與數位系統聯網監控與數據蒐集裝置委託建置與測試
1. 聯網監控與數據蒐集裝置4台，含規格如下：
· Baytrail Celeron J1900(2GHz, 4T4C,10W), HDMI, DVI-I, USB 3.0, 2x USB
· 2x LAN, 2x RS232, 2x RS232/422/485, mPCIe, SSD Slot
· RAM 4GB DDR3L 1600 SO-DIMM CL11 1Rx8
· SSD 128GB, 2.5" , SATA3, MLC
· adapter 24V, 60W AC/DC power adapter
· OS Win10 IoT Ent LTSB 2016 MultiLang Entry PKEA LABEL
· Acronis True Image Personal 2014 OEM TIBTOHENO
· Standard Assembly+Functional Testing+Software
· Need to integrate with ITRI VMX System
1. 每個裝置內需含如下的授權軟體或套件
· Windows 10 x64 Pro/Ent
· ITRI設備聯網標準執行環境 
· VMX聯網Image
· UTDC數據收集軟體
· VMX通訊設備測試軟體
· VMX對CNC通訊介面授權金鑰，可連線以下設備共10台
· GMC支援型號GMC-800
· 西門子支援型號840D/828D
· Syntec支援型號10.116-10.118系列
1. 聯網監控與數據蒐集裝置委託建置需求
· 裝置須可與機械所開發之VMX聯網數據收集軟體整合，並支援產線設備數據即時擷取與傳輸，數據收集延遲時間須小於或等於 1 秒。 
· 裝置須支援產線指定CNC設備之通訊協定，具備設備數據儲存、傳輸及即時監控顯示功能，並能準確且穩定反映設備運轉狀態及生產資訊。 
1. 驗收條件
· 裝置建置完成後，需進行連續 100 小時運行測試。
· 測試過程需使用 VMX 通訊測試軟體進行CNC通訊數據壓力測試。
· 測試需確認以下項目：
· 軟體運行正常，無異常中斷或故障
· 能持續穩定取得 CNC通訊數據
· 系統長時間運行後性能穩定，無明顯效能下降
· 測試完成後，需提供 100 小時運行測試報告
