機台狀態特徵擷取、標記與分析整合測試
1、 委託內容: 
本委託案目的為針對指定驗證場域之旋轉機械設備，利用多感測資料擷取裝置進行設備運轉狀態量測，取得可供後續機台狀態分析、異常辨識及 AI 模型訓練使用之 TDMS 原始量測資料。委託廠商須依據場域設備實際運轉情形，進行多感測資料擷取裝置架設、機台狀態資料量測、TDMS 原始資料蒐集、設備與工況資訊紀錄及資料標記，並針對所蒐集資料初步進行訊號分析與特徵比較，彙整形成分析結果報告，以建立設備之機台狀態資料庫，作為後續設備異常診斷及 AI 模型開發之基礎資料。詳述工作內容如下：
1. 委託廠商應依指定場域及設備運轉條件，規劃多感測資料擷取裝置之架設位置與量測方式，完成旋轉設備之機台狀態資料量測，並記錄設備、量測位置、運轉狀態及相關工況資訊。
2. 委託廠商應蒐集並整理量測所得之 TDMS 原始資料，確認資料檔案及量測通道之完整性與可讀性，並建立各筆原始資料與設備、量測位置及運轉工況之對應關係。
3. 委託廠商應依據量測資料進行初步時域、頻域及訊號特徵分析，完成資料標記與分類，並彙整分析結果及資料統計，提出機台狀態資料之初步觀察與後續應用建議。
二、交付項目：
1. TDMS 原始量測資料：提供至少 50 筆有效 TDMS 原始量測檔案，內容包含旋轉設備之多通道原始量測資料。原始檔案須完整保留，不得以處理後之圖片、數值或分析結果取代。
2. 數據標記檔案：提供 CSV 格式數據標記檔案，內容至少包含 Data ID、TDMS 檔案名稱、設備名稱及編號、設備類型、量測位置、運轉狀態、正常／異常分類、轉速或負載資訊、量測日期、取樣頻率、通道數、資料時間長度及備註等資訊，並須可與 TDMS 原始資料相互對應。
3. 分析報告：提供 1 份機台狀態多感測資料初步分析結果報告，內容包含量測方法、資料蒐集與標記成果、代表性時域及頻域分析、不同設備或運轉工況之訊號比較、資料品質評估、正常/異常特徵初步觀察及後續資料分析建議。報告以 PDF 或雙方議定之電子檔格式交付。
三、交期：2026/10/09
