碳化矽驅動與千瓦級馬達能效量測模組
一、採購規格
碳化矽驅動模組，且需符合以下規格：
· 具高速切換之功率級pwm驅動板：具向量控制與磁場導向控制
· 碳化矽元件：H1M065F050
· 最大耐壓 (VDS, max)：650V
· 連續電流 (ID)：40A @110oC
千瓦級馬達模組，且需符合以下規格
· 最大機械速度：3000 rpm

· 額定供應電壓：72 V

· 連續電流：27 A

· 連續扭矩：8 N.m @27 A,72 V

· 連續功率：800 W

· 具備慣性補償功能

· T-N 特性曲線測試&定點測試&手動測試&壽命測試

· 適用馬達種類：BLDC馬達 、輪轂馬達、伺服馬達、感應馬達
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二、驗收規範

1. 驗收時程：受委託廠商自得標日起，2個月內須完成並交付結果。
2. 測試項目：系統技術整合測試，需可符合上述規格定義。
3. 驗收條件：受委託廠商需派專人至本所架設安裝及共同驗收測試，若依驗證測試項目測試時發生問題，受委託廠商需於三天內解決問題。各規格皆須經過工研院相關研發人員實際確認是否達到功能可應用性。
4. 工作成果(如程式、說明文件、報告等)所有權歸工研院所有。

5. 廠商需保證對工作成果之使用不會侵害或違反任何第三人之專利、著作權、商業機密、契約權利或其他專有權利，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。

6. 非經本單位書面同意，承包廠商不得對外揭露其執行作業或作業過程中獲悉之任何資料，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。

7. 本系統中不得含有惡意竊取個人或公司資訊的程式碼，並遵守中華民國「個人資料保護」相關法令規定。若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
8. 本案之所有軟體及演算法皆需提供程式原碼並完整註記。
9. 本案之廠商於計畫執行過程中需配合工研院進行開發設計變更。
三、產品保證

碳化矽驅動與千瓦級馬達能效量測模組交付工研院驗收完畢起，一年內若技術整合程式發生異常或其他問題，受委託廠商在接獲通知後，必須配合工研院共同解決問題。
。
