高精度自主平面定位控制器開發
規格:
	1
	客製化軟體功能開發:空間動態定位與環境感知系統
	· 雙重360度空間高解析度測距單元
· 動態地圖即時建置與軌跡避障規劃
· 多階動態安全防護功能
· 3自由度（X, Y, θ）高剛性運動命令軌跡生成
· 二次姿態定位精度 ≦ 1.5mm

	2
	多軸運動控制器與系統開發整合套件
	· 工業級即時控制主機、
· 高擴充性 I/O 板卡、
· 通訊驅動介面
· SDK 軟體開發套件



驗收標準:自主平面移動定位平台本體測試功能: 雙重360度空間高解析度測距單元、動態地圖即時建置與軌跡避障規劃、多階動態安全防護功能、3自由度（X, Y, θ）高剛性運動命令軌跡

交付:平面定位控制器*1套。高擴充性 I/O 板卡*1張。通訊驅動介面*1張。
保固12個月
