AI邊緣運算及機加工模組委託開發
 交付項目與規格
1. 實驗場域驗證：
· 馬達運動平台、IO點位與感測器相關組件手動替換，含正常/異常馬達、正常/異常軸承。
· 擷取資料硬體部分需自行準備，負責現場感測器裝設及復原工作，包含 DAQ 資料擷取卡、電壓感測模組、IO 控制模組與馬達軸承正常/異常組件
· 交貨前本案需求單位具有修改權力

2. 多源訊號與馬達軸承狀態資料蒐集：
· 須收集並建立馬達平台運動狀態、振動訊號及馬達軸承狀態監測等多源實測資料。
· 收集資料量總計須達 10,000 筆以上，格式須以 CSV 檔案儲存，並以離線實體介面（隨身碟交付）提供予本案需求單位
· 交貨前本案需求單位具有修改權力

3. 單機版 Windows Forms 邊緣運算軟體開發：
· 須開發單機版 C# Windows Forms 桌面應用程式（WinForms UI），用於即時呈現 IO 點位狀態、偏移量、馬達軸承健康度，並具備馬達平台運動控制功能。
· 須整合 AI 邊緣運算演算法模組（含數據預處理、特徵提取及馬達軸承狀態預測模型），演算法須編譯為離線動態連結庫（.dll）並由 WinForms 軟體進行呼叫與載入。
· 本軟體採單機執行架構，不具備 Web 網站介面、不建置 Web API、亦不提供雲端連線服務；軟體原始碼、執行檔、.dll 模組及演算法模型檔須於隨身碟交付。 
· 交貨前本案需求單位具有修改權力

交付項目
1. 收集資料量總計須達 10,000 筆以上，格式須以 CSV 檔案儲存，並以離線實體介面（隨身碟交付）
2. 單機版 Windows Forms 邊緣運算軟體原始碼、執行檔、.dll 模組及演算法模型檔須於驗收時以隨身碟交付
