電機控制電路板
1、 需求：電機控制驅動電路板設計製作
此模組用於馬達電機控制，針對10kW等級馬達驅動器電路設計與製造
2、 功能與規格
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1. 控制模組架構如上圖所示
2. 訊號輸出整合經過數位隔離至控制版
3. 驅動器內包含德州儀器公司DSP晶片控制功能模組
4. 模組晶片使用電源 :5V 3.3V
5. 訊號之電壓ripple必須低於5%，頻寬高於50kHz;
6. 四層PBC板設計LAYOUT製作
7. 馬達三相電流回授，採用DSP運算FOC控制架構，FPGA高速過電流偵測保護，馬達角度採用編碼器與霍爾元件偵測回授

3、 設計製作期間須配合layout討論
4、 交付PCB板5片，驅動軟體原始碼，確認測試功能正常並配合電機實際測試與後續電路修改(2次為限)
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