[bookmark: OLE_LINK9]
車載燃料電池系統用元件
預定交貨日：2026/12/20
	項次
No.
	品名
Item
	規格
Specification
	數量Quantity
	備註
Note

	1
	空壓機
	工作電壓: 450-750 VDC
通訊控制方式: CAN2.0
額定進口流量：> 110g/s@PR 2.5
含控制器及電力線束(5m)
	1
	FCC300P加強版
驗收時需提供原廠規格書

	2
	電子節氣門
	電子節氣門OES T38BCE
工作電壓：24 VDC
工作溫度範圍：-40~105℃
使用壓力 ：<300 kPa(a)
響應時間：10%-90% <150ms
通訊：CAN SAE-J1939
搭配50mm管接頭
ID 定義311
	1
	驗收時需提供原廠規格書或圖

	3
	電子節氣門
	電子節氣門OES T25BCE
工作電壓：24 VDC
工作溫度範圍：-40~105℃
使用壓力 ：<300 kPa(a)
響應時間：10%-90% <150ms
通訊：CAN SAE-J1939
搭配25mm管接頭
ID 定義511
	1
	驗收時需提供原廠規格書或圖

	4
	電子節氣門
	電子節氣門OES T50BCE
工作電壓：24 VDC
工作溫度範圍：-40~105℃
使用壓力 ：<300 kPa(a)
響應時間：10%-90% <150ms
通訊：CAN SAE-J1939
搭配50mm管接頭
ID 定義411
	1
	驗收時需提供原廠規格書或圖

	5
	加濕器
	Kolon Ecomate_H100N 
操作流量：6000 sLPM 
操作溫度：85℃
最大操作壓力：300 kPa(a)
	1
	驗收時需提供原廠規格書或圖

	6
	空氣過濾器
	"MANN+HUMMEL
ENTARON FC 7.5 Filter System - Variant 3
	1
	驗收時需提供原廠規格書或圖

	7
	電子節溫器
	Norgren A19-TV-3W38S25S-B25024
工作電壓：24 VDC
管徑: 38 mm/38mm/25mm
	1
	驗收時需提供原廠規格書或圖

	8
	電子節溫器
	Norgren A19-TV-3W38S38S-B25024
工作電壓：24 VDC
管徑: 38 mm/38mm/38mm
	1
	驗收時需提供原廠規格書或圖

	
	
	
	
	




NOTE: 加濕器型號及進出口方向[image: ]
2

image1.emf

