無人機飛控驗證載台整合製作
規範書
■請購案規格
委託完成無人機載台共6台之配置、整合製作與功能確認，支援國產飛控及國外開源飛控導入驗證與產業推廣。
一 工作項目
1. 載台規劃與製作：完成四軸載台4台及六軸載台2台，規格如下。廠商得採既有機架及模組進行整合，並於投標文件列明主要設備之品牌、型號及技術規格。
	項目
	四軸載台
	六軸載台

	數量
	4台
	2台

	構型
	四旋翼
	六旋翼
具機臂折疊功能

	軸距
	400至550 mm
	800至1,050 mm

	電池規格
	6S鋰電池
標稱容量9,000 mAh以上
	6S鋰電池
標稱容量18,000 mAh以上

	電池數量
	每台2顆，共8顆
	每台2顆，共4顆


註：軸距以相對馬達中心間距計算。
2. 飛控及周邊配置：各台配備飛行控制器1組、具RTK功能之衛星定位模組1組、遙控器及接收器1組，以及Wi-Fi數據傳輸模組1組，並含相匹配之馬達、螺旋槳及電子變速器。飛控可採國產飛控或支援開源韌體之飛控，具參數設定及感測器校正功能。
3. 系統整合與校正：完成飛控安裝固定、周邊模組配接、電源與訊號配線、參數設定及感測器校正。飛控採可拆卸方式安裝，保留後續更換驗證之彈性。
4. 飛行功能確認：完成載台基本功能確認，四軸及六軸載台各擇1台確認正常起降及停懸功能，得以試飛影片或現場操作方式確認。
5. 成果繳交：交付載台6台、電池12顆及工作項目2所列配件，並提供簡要成果說明電子檔1份，包含交付清單、主要配置及基本操作說明。


二 交貨期
自決標次日起至民國115年11月13日止，完成全部工作及成果交付。
三 驗收標準
採一次驗收，依下表核對交付物、基本功能及說明資料。
	項次
	重要規格及功能內容
	驗收標準

	1 數量及規格
	四軸載台4台、六軸載台2台、電池12顆及工作項目2所列配件。
	依交付清單清點數量，規格得以型錄、規格文件或實物標示核對。

	2 基本功能
	完成載台整合，四軸及六軸載台各擇1台確認起降及停懸功能。
	以試飛影片或現場操作確認，並核對飛控及周邊模組已完成安裝。

	3 成果資料
	簡要成果說明電子檔1份，包含交付清單、主要配置及基本操作說明。
	確認清單與交付物相符，說明資料可供基本操作使用；可附原廠手冊或既有資料。


功能確認可採廠商於履約期間拍攝之試飛影片，或於交貨時現場示範。
四 保固與教育訓練
1. 保固依採購契約約定辦理。
2. 提供基本操作說明，內容包含起降操作及電池使用注意事項，得以文件提供或於交貨時簡要說明。
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