機器狗用邊緣運算嵌入式模組
一、採購規格

 一、控制功能規格

1. 電流迴路與 Bang-Bang 控制採硬體類比電路實現。
2. 位置迴路由主控 IC 執行，包含角度計算、位置誤差計算及 PI 控制。
3. 位置迴路更新頻率須達 **100 kHz，控制週期為 10 μs**。
4. 支援數位設定電路阻值，並由主控 IC 調整後級電路參數。

 二、韌體與即時控制規格

1. 完成控制器命令接收，以及 ADC 取樣、轉換與資料讀取。
2. 完成回授角度計算、位置誤差計算及 PI 控制運算。
3. 完成 DAC 資料傳輸與類比輸出更新。
4. 上述完整流程須於每一個 **10 μs 控制週期內完成**，並明確定義各階段時序及完成判定方式。

三、硬體設計規格

1. 配置主控 IC、硬體類比電流迴路及 Bang-Bang 控制電路。
2. 配置數位可設定阻值電路，以及主控 IC 調整後級參數所需之介面。
3. 配置外掛 ADC 與 DAC 晶片，其轉換、資料傳輸及輸出更新時間須符合整體 10 μs 控制週期要求。
4. 配置相關測試電路與測試點；連接介面以附件接線圖為參考，並於正式電路文件中定義腳位及電氣規格。

 四、PCB 製作規格

1. **尺寸與板材：**100 × 120 mm、4 層板、FR-4、板厚 2.0 mm。
2. **銅厚與外觀：**內層銅厚 2 oz、外層銅厚 2 oz，藍色防焊、白色文字。
3. **製程與測試：**單板、加折斷邊、有鉛噴錫、樹脂塞孔，並執行雙面開路／短路測試（O/S Test）。
4. **製作與組裝數量：**PCB 製作 3 片，完成元件貼裝與焊接共 3 片。

[bookmark: _Toc40859514]二、驗收規範
1. [bookmark: _Toc40859515]驗收時程：受委託廠商自得標日起，5週內須完成並交付結果。
2. 測試項目：系統技術整合測試，需可符合上述規格定義。
3. 驗收條件：受委託廠商需派專人至本所架設安裝及共同驗收測試，若依驗證測試項目測試時發生問題，受委託廠商需於三天內解決問題。各規格皆須經過工研院相關研發人員實際確認是否達到功能可應用性。
4. 工作成果(如程式、說明文件、報告等)所有權歸工研院所有。
5. 廠商需保證對工作成果之使用不會侵害或違反任何第三人之專利、著作權、商業機密、契約權利或其他專有權利，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
6. 非經本單位書面同意，承包廠商不得對外揭露其執行作業或作業過程中獲悉之任何資料，若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
7. 本系統中不得含有惡意竊取個人或公司資訊的程式碼，並遵守中華民國「個人資料保護」相關法令規定。若因違反而造成損害，承包廠商應負一切損害賠償責任。
8. 本案之廠商於計畫執行過程中需配合工研院進行開發設計變更。

三、產品保證
機器狗用邊緣運算嵌入式模組專業委託交付工研院驗收完畢起，一年內若受委託廠商所負責的零組件在正常使用下發生異常或其他問題，受委託廠商在接獲通知後，必須配合工研院共同於七天內解決問題。

