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一、目的
執行底盤車電源線束長度修改，並依實車配置與後續維修需求優化底盤車線束設計，同步更新相關圖面及取得圖面使用、編輯授權，作為後續製造、施工及維修之依據。

二、工作內容
施工地點：弘鉅車體。
施工車輛：底盤車2輛。

(可參考完成ARTC車輛)
（一）電源線束長度縮短
1. 修改範圍(修正名稱)
· 24V電源線至前分電盤。 BFT B/A電源線
· 前分電盤至EPS電源。EPS 電源
· 前分電盤至前繼電器盒電源。KT581 BAT or ACC 待確認
2. 施工要求
· 依實車設備位置與線束走線，於現場確認所需長度並進行縮短作業。
· 修改後應保留必要之裝配與維修餘長，避免線束受拉、干涉或磨耗。
· 線材接頭、絕緣防護及固定方式應符合原設計要求。
· 將實際修改結果回饋至底盤車線束圖面，更新線束長度及相關標註，確保圖面與實車一致。
（二）底盤車線束設計優化
1. 工作範圍
· 參考底盤車之實際線束配置、走線及裝配情形，調整線束設計。
· 將調整結果納入底盤車線束圖面，作為後續車輛製作及維修之依據。
2. 設計要求
· 以車頭儀表台中間位置及車尾繼電器位置作為線束長度之定位基準（錨點），據以確認各分支長度及接頭位置。
· 依後續維修之可接近性、接頭插拔空間及拆裝需求，調整接頭位置與線束長度。
· 維修空間及接頭配置可參考第1號底盤車現有維修艙口。
· 優化設計應兼顧走線、固定、防護及必要餘長，避免過長堆積或過短造成裝配與維修困難。
· 圖面應清楚標示調整後之長度、分支位置、接頭位置及相關設計變更。
（三）底盤車線束圖面授權及檔案交付
1. 授權範圍
提供下列DMIT線束圖面之PDF檔及可編輯DWG檔，並授權工研院（ITRI）於本案及後續底盤車製造、修改與維修作業中使用、編輯及轉換為ITRI圖框：
· 車頭線束。
· 大梁線束。
· 車尾線束。
· 小線束組(含EPHSP雙源線束)。
· 車體燈光線束。
· 動力訊號線束
2. 檔案交付要求
· PDF與DWG檔應為相同版本，且內容一致。
· DWG檔應保留可編輯之圖形、文字、尺寸及圖層，不得僅以圖片嵌入方式提供。
· 檔案應具備轉換為ITRI圖框所需之完整圖面內容。
· 如圖面使用外部參照、特殊字型或其他相依檔案，應一併提供，確保檔案可正常開啟及編輯。
三、交付成果
1. 底盤車指定電源線束之現場修改完成成果。
2. 線束修改紀錄，包含修改位置、修改前後長度對比。
3. 底盤車線束優化設計及圖面變更清單。
4. 更新後之線束圖面PDF檔及可編輯DWG檔。
5. 本採購範圍所列五類線束圖面及書面授權文件。
四、驗收要求
1. 指定電源線束已完成長度修改，走線與固定妥適，無明顯拉扯、干涉或磨耗風險。
2. 線束優化設計符合指定定位基準及維修需求，並經工研院確認。
3. 圖面內容與實際修改結果一致，且可辨識圖號、版本及變更內容。
4. PDF及DWG檔案交付完整，可正常開啟；DWG檔可進行編輯及ITRI圖框轉換。
5. 書面授權文件涵蓋本採購要求之圖面及使用、編輯範圍。
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