後級電路板規格說明書
1、 工作項目：電路設計、電路布局、電路板製作、測試
2、 電路板驅動規範
1. 電氣規範
(1) 輸入電源：14.8V~22.2VDC
(2) 輸入電流：50Arms
(3) 輸出電流：45Arms/Max 300Arms
(4) 輸出功率：>0.9kW
2. 須包含以下功能與特色
(1) 適用DSP單晶片控制
(2) Duty 100%  control
(3) OV, OC, OH保護功能
(4) U/V/W霍爾感測換相訊號
(5) 120度角控制
(6) 欠壓鎖定
(7) Debug interface
(8) Alarm output
3. 電路板：尺寸60mmX60mm、四層板
4. 電路設計需包含以下模組
(1) Bus voltage sensor
(2) Gate driver
(3) Current sensor

3、 交付內容
1. 電路Layout布局圖
2. 實體電路板6片(完整電子元件安裝)
4、 其他注意事項
得標廠商需配合電路設計討論與Layout布局討論，電路板完成後之單體測試、電路板+馬達整合測試。
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