全數位自動化IO模組委託製作生產
1. 規格 :
1.1 工研院提供IO模組Gerber File
1.2 工研院提供I/O模組所需BOM
1.3 工研院提供EtherCAT 之ESI燒錄檔
1.4 工研院提供uC 之燒錄檔
1.5 工研院提供FPGA 燒錄檔
1.6 廠商依Gerber File 製作PCB板
1.7 廠商依BOM 採購相關零組件
1.8 廠商依相關燒錄檔燒錄IC
1.9 廠商依Gerber , BOM, 燒錄檔製作生產IO模組
2. 機構尺寸 
[image: ]
單位: mm
3. 驗收標準 :
3.1 數量：廠商須生產25 pcs IO模組以供驗收
3.2 功能測試：25 pcs IO模組皆須完成功能測試且全數驗證正常
· 上電電流及各電源電壓
· EtherCAT 主站能正確辨識裝置，並能進入運行狀態（OP state）
· 每一 DI／DO 通道動作正常
· MCU 與 FPGA 韌體版本可正確讀回
3.3 外觀檢驗：25 pcs IO模組全數檢驗，無短路、空焊、缺件、極性錯誤
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