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採購規範書

品名： 冷凍冷藏用熱交換器周邊模組

案號：A552004499
目     錄
1、 目的/用途說明
2、 規格/功能需求
3、 檢測/驗收標準
4、 保固
5、 付款方式
6、 交貨日期
7、 交貨地點

1. 目的/用途說明
請購材料作為冷凍冷藏設備實驗用之性能測試基礎，並提供性能測試狀態下穩定之必要性，以利優化冷凍冷設備實驗測試之穩定性。
2. 規格/功能需求

	品名
	熱交換器基座模組

	數量
	1 SET

	規格/功能
	需求與說明

	1. 基座模組設計圖
	設計圖面1份，符合實際案場的需求，進行基座位置設計。

	2. 基座
	數量至少16座，配合現場尺寸製作

	3. 防震墊
	需求尺寸：2”*6”，數量至少16只

	備註
	· 熱交換器基座須配合現場安裝



	品名
	熱交換器管路模組

	數量
	1 SET

	規格/功能
	需求與說明

	1. 管路模組設計圖
	設計圖面1份，符合實際熱交換器規格與案場空間需求，進行管路位置評估、管路長度估算。

	2. 冷媒銅管 2-1/8"
	長度至少12公尺。

	3. 冷媒銅管 1-5/8"
	長度至少12公尺。

	4. 銅彎頭、接頭
	數量至少30只。

	5. 球閥 2-1/8"
	數量至少2只。

	6. 球閥 1-5/8"
	數量至少2只。

	7. 白鐵(不鏽鋼)銅管吊架
	數量至少8處。

	8. PE管墊
	數量至少8處。

	9. 乾燥濾心
	數量至少4只。

	10. 冷凍油
	數量至少8公斤。

	11. 油漆上色
	符合業主需求，依照進出口塗成紅色與藍色，

	12. 戶外管路油漆防腐處理
	符合業主需求，須作防腐處理。

	備註
	· 系統管路模組須配合現場安裝，偕同進行系統站壓、探測、抽真空與試機調整。



	品名
	控制迴路模組

	數量
	1 SET

	規格/功能
	需求與說明

	1. 控制迴路模組設計圖
	設計圖面1份，符合實際熱交換器電源與業主控制需求，進行控制迴路位置評估、電料需求、電磁接觸器等數量估算。

	2. 無熔絲開關
	電氣規格為3P30A，數量至少8只

	3. 白鐵控制箱
	屋外型，數量至少2只。

	4. 開關箱
	用於散熱馬達控制箱，數量至少2只。

	5. PVC電線及電管
	用於熱交換器馬達至開關箱與開關箱至系統電源，數量1批。

	6. 電磁接觸器
	數量至少8組。

	備註
	· 控制迴路模組須配合現場安裝，偕同進行試機調整。




3. 檢測/驗收標準
· 依規格/功能需求驗收。
· 需配合實驗案場驗收作業時間及地點。
4. 保固
· 交貨日期之日起保固一年。
5. 交貨日期
· 民國 115年 10月 30日
6. 交貨地點
· 大全聯忠孝店(300新竹市東區東勢里忠孝路300號)
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