A552004585採購項目: 委託鈉離子電池設計加工與製作
交期:2026/10/16
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	鈉離子電池設計加工與製作
	(A) 13Ah鈉電池電芯規格設計：
· 電芯形式：軟包電池
· 電芯尺寸：7.0 mm(T)*155 mm (W)*250 mm(L)
· 電芯重量：<=405 g 
· 電芯額定最小容量：>=12.8 Ah
· 充放電電壓範圍：1.8~3.5V
(B) 13Ah鈉電池電芯配方設計：
· 電芯規格：13Ah軟包電池
· 正極片設計：NFPP複合式磷酸鐵鈉正極，面密度>0.320 mg/mm2 (雙面)
· 負極片設計：鈉電池硬碳負極，面密度>0.110 mg/mm2(雙面)
· 電解液設計：以鈉鹽NaPF6為主體所開發之最優化電解液
· 極耳設計：鈉電池專用正負極鋁極耳，寬度35 mm
(C) 13Ah鈉電池電芯電性設計：
· 達到0.5C充電/0.5C放電>95%初始放電電容量
· 達到3C充電/3C放電>90%初始放電電容量
· 達到5C充電/5C放電>85%初始放電電容量
· 達到9C充電/8C放電>80%初始放電電容量
· 低溫-10℃於1C放電>85%常溫放電電容量
· 低溫-20℃於1C放電>75%常溫放電電容量
· 低溫-30℃於1C放電>68%常溫放電電容量
· 低溫-40℃於1C放電>63%常溫放電電容量
· 高溫55℃於1C放電>98%常溫放電電容量
(D) 13Ah鈉電池電芯試產：20 PCS
(E) 提供性能測試資料
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	備註:
1. 廠商得標之後須配合進行專用鈉電池模組進行組立，不收取額外費用。
2. 廠商需先與工研院委託單位進行設計討論。
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送貨地點：新北市林口區工九路13號 
