	A552004883 採購規範

	採購品名：現場配管配線材料

	採購目的：
· 本案為供實驗場域之高低壓配電盤組裝、配線整合及系統建置使用。


	採購品項規格需求與金額：

		項次
	料件名稱
	規格／內容
	數量
	單位

	1
	管配線材料

	· 電纜線與絕緣線需求規格如下:
· 25KV XLPE 電纜1/C 38mm2，300公尺
· XLPE電纜線600V 200mm2，185公尺
· XLPE電纜線600V 150mm2，120公尺
· XLPE電纜線600V 22mm2，215公尺
· XLPE電纜線600V 14mm2，90公尺
· XLPE電纜線600V 8mm2，195公尺
· PVC 電纜600V 3/C 3.5mm2，45公尺
· PVC 電纜600V 4/C 3.5mm2，30公尺
· PVC 絕緣電線600V 250mm2，45公尺
· PVC 絕緣電線600V 30mm2，10公尺
· PVC 絕緣電線600V 22mm2，150公尺
· PVC 絕緣電線600V 14mm2，55公尺
· PVC 絕緣電線600V 8mm2，15公尺
· PVC 絕緣電線600V 5.5mm2，340公尺
· PVC 絕緣電線600V 2.0mm2，185公尺
· 以上電纜電線需使用大亞或太平洋或華新麗華
· PVC "E"管需求規格如下:
· PVC "ES-1"管ψ150mm t:5.1mm，145公尺
· PVC "E"管ψ125mm  t:7.0mm，25公尺
· PVC "E"管ψ100mm  t:7.0mm，330公尺
· PVC "E"管ψ52mm  t:3.6mm，10公尺
· PVC "E"管ψ41mm  t:3.1mm，80公尺
· PVC "E"管ψ35mm  t3.1mm，25公尺
· PVC "E"管φ28mm  t:2.7mm，80公尺
· PVC "E"管φ20mm  t:1.8mm，70公尺
· PVC "E"管ψ16mm  t:1.8mm，165公尺
· 以上PVC管需使用南亞或大洋或華夏
	1
	批




	驗收規範

	1、 驗收項目須符合上列採購整體規格要求說明及採購規格。
2、 提供高壓電纜直流耐壓試驗報告、電纜線、絕緣電線以及PVC "E"須出具原廠檢驗報告。


	交貨方式

	· 交期於115年10月5日前
· 交貨地點：配合本院指定地點，如台南沙崙綠能示範場域實驗室，或其他指定地點。

	保固

	· 整批料件須2年保固
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