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品名：實驗室空調系統維護保養

案號：A552005040
目     錄
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6、 職安衛

1. 目的/用途說明
辦公室及測試實驗室內外整修、機台保養及水電設備等修繕，請購「實驗室分離式空調維護保養」。該筆請購耗材將作為後續空調實驗用之性能測試基礎，並提供性能測試狀態下穩定之必要性，以利優化空調實驗測試之穩定性。

2. 規格/功能需求

	品名
	實驗室空調系統維護保養

	數量
	1 SET

	規格/功能

	1. 空調濾網、面板及熱交換器清洗

	2. 冷媒系統運轉壓力量測確認

	3. 冷媒系統測試及冷媒定量充填

	4. 排水管路、清洗及排水功能測試

	5. 冷媒銅管保溫披覆檢查及管路固定支架維護

	6. 系統動力電源線路、端子鎖固及控制迴路檢點維護

	7. 空調系統全機功能性點檢與運作效能測試



3. 檢測/驗收標準
· 依規格/功能需求驗收。
· 需配合實驗室驗收作業時間及地點。
· 需配合實驗室原有實驗排程施工。
4. 交貨日期
· 民國 115年11月30日
5. 交貨地點
· 工研院中興院區62館107A室
6. 職安衛注意事項
· 承攬商依法應設置職業安全衛生管理人員，並執行本案承攬工作安全衛生管理事項。
· 本案需符合電工法規，並要求廠商安裝設備前應先關閉電源開關，並於作業期間掛牌"禁止送電"/配電箱上鎖，若有裝設於戶外之電氣設施，其電源請予接地並加漏電斷路功能。涉及高度超過2m之高架作業，請要求廠商做好人員墜落防止措施。
· 如有管制作業(如動火、吊掛…等)，請廠商依規定作業前提出申請，相關管制作業申請單，請留存紀錄並上傳本院承攬商作業管理系統備查。
· 如使用除鏽劑等藥品請要求廠商穿戴防護具(護目鏡、防酸手套、防蝕圍裙、防酸氣之防毒口罩)，並回收管路清洗後的除鏽劑，禁止直接排入本院實驗室管線。承攬商充填冷媒時應採防止人員凍傷措施。
· 本案涉及重物搬運，應於事前請要求廠商做好人員防止塌陷、被夾、被捲等危害防止措施。
· 本案需至院內地點進行維護保養，請購部門應於維護保養前與承攬商召開【安全衛生會議】並進行現場環境危害告知及留下紀錄上傳本院承攬商作業管理系統備查。
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