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共電解槽用之槽體及零組件請購案
· 用途說明：
用於共電解槽開發所需電解槽體及膜電極零組件
· 規格/功能需求：
	品項
	廠牌
	規格

	CO2
electrolyzer stack
	Dioxide materials
	CO2 to CO 共電解槽體及組件:

1. 端板及雙極板組合體：材質為904L不鏽鋼，附蛇形流場
2. 共3 cells, 每一單元均包含反應面積為250cm2之雙極板及流場、陰極電極片、陽極電極片及專供CO2電解槽使用之陰離子交換膜，觸媒及膜材規格如下:
· 陽極(Anode electrode): Carbon paper coated with the Iridium oxide/ionomer mixture

· 陰極(Cathode electrode): Carbon paper coated with the silver/ionomer mixture

· 陰離子交換膜: Sustainion® X37-50 Grade RT Membrane
3. 外尺寸規格: 200(L)X200(W)X130mm(H)

4. 操作溫度: 25-50°C

5. 適用電解液: 0.01M KHCO3
6. 運作壓力: 1atm(environment pressure)



· 檢測/驗收標準：
· 依採購規範內容，逐項進行驗收

· 交貨期：115年11月13日前
· 訓練：□有(無
· 保固：□有(無
· 廠商交付文件：□有(無

· 工作環境及安全衛生注意事項：□有(無

· 廠商資格條件：□有(無特別要求,如需特別要求廠商必須具備.
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