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[bookmark: _Toc244529373]一、目的
本標的採用加重版配重鍊條，使沉框在複合海域極端天候條件下有良好的穩定性，提高養殖容積率，未來經由實測箱網海上測試蒐集浮體運動特性等數據，逐步達到複合海域應用之目標。箱網結構架構如圖1所示，包含沉框配重鍊條及整合作業等。

[bookmark: _Toc244529374]二、工作內容
[bookmark: _Toc243495280][bookmark: _Toc244529375]2.1箱網沉框配重鍊條開發
[bookmark: _Ref529160733]依據本院需求開發20米箱網所需使用的配重鍊條，規格如下表：

	項目
	規格
	數量
	備註

	沉框配重鍊條
	· 防銹塗裝、直徑30mm、長度65m、20kg-m
· 材質為：鋼製
	2條
	配置外觀如圖1所示。

配重鍊條如圖2所示。


                                           

[bookmark: _Toc240381406][bookmark: _Toc243495281][bookmark: _Toc244529376]2.2箱網沉框整合作業
	箱網沉框整合作業
	· 箱網結構尺寸參考如下
· 尺寸：直徑20米
· 圓周：內層62.8、外層
· 箱網樑框：36組
· 材質HDPE材質；
· 雙層管材內部填充發泡結構配件
· 包含樑框間隔170cm
· 沉框結構為D250mm厚11mm，總長度為60米作業
· 將配重鍊條運輸並放置於台南成功大學水工試驗所。
	1式
	



[bookmark: _Toc244529377]三、檢驗/驗收標準
[bookmark: _Toc240381408][bookmark: _Toc243495283][bookmark: _Toc244529378]3.1箱網沉框配重鍊條開發_驗收標準

	驗收標準項目
	驗收標準/報告

	沉框配重鍊條開發
	如採購規格需求內容，依據規格與數量驗收
· 材質證明



[bookmark: _Toc244529379]3.2箱網沉框整合作業_驗收標準

	驗收標準項目
	驗收標準/報告

	箱網沉框整合作業
	如採購規格需求內容，提供相關流程作業記錄




[bookmark: _Toc244529380]四、其它事項
(1) [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]附配重鏈條測試報告或材質證明

[bookmark: _Toc529274771][bookmark: _Toc244529381]五、工作查核點

	項目
	預定日期
	備註

	(1) 沉框配重鍊條開發
	115年12月11日前
	




[bookmark: _Toc244529382]六、付款方式

	項目
	驗收項目
	預定日期

	完成後一次付款
	115年12月11日前，完成沉框配重鏈整合作業，並提供相關驗收資料，經本院驗收合格，支付尾款
	完成後一次付款






[bookmark: _Toc529274773][bookmark: _Toc244529383]七、附件圖
20米箱網結構



[image: ]沉框結構
配重鏈30mm
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圖1、20米養殖箱網結構外型示意圖
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配重鏈規格
D-30mm




圖2、箱網沉框配重鍊條規格參考
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